ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРУППЫ «Девушка Бонда»
Сведения, содержащиеся в этом документе необходимы для технического обеспечения концерта, все перечисленные позиции подлежат обязательному выполнению со стороны заказчика концерта. В случае невыполнения согласованных пунктов технического райдера, исполнитель оставляет за собой право отмены концерта. 
Внимание!!! 
При выезде на площадку, обязательно обсудить все условия с директором 89133793769.
1. Минимальный технический райдер 
Звукоусилительное оборудование
P.A
Система  минимум из 2 колонок и 2 сабов, из расчета 20 Вт на одно зрительское место зала, для создания давления 105dBA в зоне F.O.H, неискаженного во всем диапазоне частот и равномерным покрытием площадки. Но не менее 2кВт в сумме.
Мощность сабов в 2-3 раза больше мощности колонок. 
Всё должно быть подключено и проверено.

Микшерный пульт со свободными 2 каналами. 
2 шнура XLR-XLR 10 метров. 
3 точки питания: Одна у барабанщика и две по краям сцены.

Для летних площадок необходимы напольные сценические вентиляторы (от 2 штук)

2. Максимальный технический райдер (гастрольный)
Требования к месту проведения концерта
STAGE
Размеры сцены: 6м х 4м х 1.5м (ШхГхВ)
Подиум для ударной установки: 3м х 2м х 0.5м (ШхГхВ)
 
Звукоусилительное оборудование
P.A
Система  3-х/4-х полосная, с расчетом 20Вт на одно зрительское место зала, достаточной мощности для создания давления 105dBA в зоне F.O.H, неискаженного во всем диапазоне частот и равномерным покрытием площадки посредством In/Front/Out Fills (L-Acoustics/D&B/MeyerSound/Nexo/Dynacord/Electrovoice/MartinAudio) Все элементы Р.А системы должны быть сведены по времени и иметь корректную АЧХ, управляться с помощью удаленного доступа системным процессором с FOH позиции, либо заведены с Matrix out  пульта. Доступ ко всем элементам звукоусилительного тракта обязателен!!!
Суммарная мощность не менее 3кВт!
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ JBL И КИТАЙСКИЙ ЗВУК!!!!!!


FOH
МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ:
Allen & Heath QU-SB, либо аналог (в первую очередь, Allen & Heath QU-PAC, либо полноразмерный QU-32), в крайнем случае (нежелательно) другой цифровой пульт (XR18, X32 и др.) с возможностью подключения по USB (важно). ПУЛЬТ РАСПОЛАГАЕТСЯ НА СЦЕНЕ рядом с барабанщиком.
При использовании другого пульта, время саундчека увеличивается на 2 часа. 

Необходим двухдиапазонный надежный роутер (Apple, Keenetic и др.) с указанными паролями и именами сетей (для двух диапазонов!)


MON
Четыре любых беспроводных IN-EAR мониторинга уровня Sennheiser G3 (В случае использования вышеназванных пультов и расположения их на сцене можно использовать три беспроводных мониторинга и один проводной напрямую из пульта)

Macbook соединяется с пультом по USB. 
Ноутбук и пульт располагается у барабанщика, на сцене (важно). 

Барабанная установка
DW Collectors/Pearl Masters/Yamaha Oak custom/TAMA StarClassic
1 х 22’’ Bass Drum
[bookmark: 028d062fa40eb7b060203bb28d4d468e_GoBack]1 x 16’’ Floor tom 
1 x 12’’ Rack tom (возможны варианты с одним, либо с двумя навесными томами)
1 x 14’’ Snare Drum 
1 x Snare Stand 
1 x Hi-Hat Stand 
3 x Cymbals Stand
1 x Стул барабанный с регулировкой высоты. 
1 х Ковер под барабаны (3м х 2м) 
1 х Kick pedal
6 х 220в
 
Гитарное усиление:
Процессор везем свой
2 x Active DI-box (BSS/KLARTEKNIK) (опционально, в случае удаленного расположения пульта от гитариста на сцене)
2 х Шнура TS-TS (jack-jack) 7-10m (если без дибокса) 2x XLR если с дибоксом.
1 х 220в

Бас-гитарное усиление
1 x Active DI-box (BSS/KLARTEKNIK)
1 х Шнур XLR 

Микрофоны:
Барабаны
1 x Audix d6/Shure b52  - kick
1 x Sennheiser e901/Shure beta 91 - kick
3 x Audix d2/d4/Sennheiser E904/E604 + 3 x Clamp – toms (в зависимости от кол-ва томов)
2 x Audix i5/Shure Beta57A + 2 x Clamp (или две маленькие стойки)  - snare
3 x Sennheiser E914/E614 - OH, Hat (хай-хэт может быть снят снизу клэмпом-прищепкой)
Вокалы (всего 3)
2 x Audix i5/Shure beta58a – два проводных.
1 x Shure ulxd beta 58/Sennheiser E945 G3 – радио-микрофон для основного вокала.
XLR кабели необходимой длины и в нужном количестве для коммутации (от 14 штук).
 
Стойки:
5 x микрофонных стоек типа «журавль» в исправном состоянии (три на ударные (или две, если хай-хэт снимается с помощью крепления) и две на вокалы). 
1 x прямая микрофонная стойка (главный вокал)
1 x маленькая микрофонная стойка для микрофона Kick
2 x гитарные стойки
1 x подставка под ноутбук. 
 
Дополнительно 
8 x 1.5v Duracel/Energizer AA
1 x 9v Duracel/Energizer (“крона”) АЛКАЛИНОВАЯ
 
Input List: (для серии Allen & Heath QU-SB, QU-PAC, QU-32)
1 - Kick inside
2 - Kick Out
3 - Snare Top
4 - Snare Bottom
5 - Floor Tom 
6 - Rack Tom 2 (опционально)
7 - Rack Tom 1
8 - Hi-Hat
9 - OH Left
10 - OH Right
13 - Bass
14 - Drums Voice
15 - Main Voice
16 - Bass Voice
ST1 - Guitar (если необходимо использовать активный дибокс - то каналы 11-12)
19-20 - Percussion Stereo (USB)
21-22 - Solo Stereo (USB)
23-24 - Backs Stereo (USB)
25 - Click (USB) 

Outs (для QU-SB):
AUX 4: BASS IN-Ear
AUX 5-6: Main voice IN-Ear
AUX 7-8: Guitar IN-Ear
AUX 9-10: Drums IN-Ear (from HEADPHONES MIXER)

Свет
Адекватный комплект светового оборудования + компетентный художник по свету. Приветствуется наличие BLINDER'ов для засветки зала.
