**ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР группы “BlackJack”**

**Пожалуйста, отнеситесь с должным вниманием ко всем условиям данного документа. Условия райдера являются желательными, но не критичными. При невозможности выполнить какой либо пункт технической заявки просим заранее связаться с нами! Любой пункт можно изменить, если заранее согласовать это с представителем коллектива.**

Тел. 8 952 809 12 67. Сергей.

**1. Фронт**

3-х полосная система не менее 2,5 КВт с давлением 115дб от любого известного производителя, далее-из расчёта не менее 15Вт на одного зрителя.(для небольших площадок)

**2. Мониторинг**

2 сценических монитора (желательно коаксиальный)12/15", 300 Вт RMS min,

**3. BACK LINE**

***4.1 Барабаны***

DW, Tama, Pearl, Yamaha, Mapex, Sonor :

BD – 20/22”, Rack Tom – 10”/12”, Floor Tom – 16”,Snare 14”.

BD-Pedal, HH-Stand с замком, SD-Stand, 3xBoom Cymbal Stands, Drum throne,

2 x свободные розетки 220 V.

Стул для барабанщика с винтовой регулировкой высоты.

Наличие табуретки или малого столика рядом с барабанной установкой.

**Важно:** Наличие малого барабана у принимающей стороны – **обязательно.**.

**ОБЯЗАТЕЛЕН –** барабанный коврик 2х2 метра min, при отсутствии ворсистого напольного покрытия на сцене.

3.2 -МИКРОФОНЫ

3 шт. sm58, Beta87a, Beta58a,.

Комплект инструментальных микрофонов для барабанов.

1шт для бас бочки

1шт для малого барабана

1шт для напольного тома

1-2шт оверхэд

5шт микрофоннаястойка типа «журавль» + 1шт стойка под бочечный микрофон.

3.3 КОММУТАЦИЯ

12шт провод xlr длинной не менее 7м.

 Сетевые фильтры 3шт по 5 розеток на каждом.

3.4 Акссесуары

Стойка под клавиши 1шт.