**Технический райдер**

В данном документе изложен необходимый минимум технического оборудования для качественного выступления коллектива **Cover Brass**. При невыполнении технического райдера, группа вправе отменить выступление без возврата гонорара заказчику.

**ПОРТАЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА**

* 3-4-х полосная акустическая система (не менее 2кВт), способная без искажений воспроизводить частотный диапазон 40 – 18 000 Гц при звуковом давлении 110 дБ в центре зала.

**БАРАБАНЫ**

* ковер под ударную установку 2x3 м;

 **СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ**

* минимум 2 шт. на музыканта и 9 шт. на микшерную консоль (Wi-Fi передатчик, радиомикрофоны и т.д.).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Монтаж сцены начинаем по приезду звукорежиссера на площадку.

По любому возникшему вопросу звоните, не стесняйтесь!

Контакты:

coverbrass@mail.ru **+7 996 377 05 15**, Миллер Илья, директор