Технический райдер

кавер-группы «Станция Мир»

Общие требования к сцене

Площадка, на которой свободно размещаются:

5 участников группы,

Микшерный пульт,

3 стойки для микрофонов,

Синтезатор на стойке,

Барабанная установка.

Звук в зал:

Для небольших помещений из расчета 30-50 человек (около 50 кв.м):

• Общая мощность фронтальных сателлитов не менее 1000 ватт.

• Сабвуферы общей мощностью не менее 4000 ватт.

• звуковое давление не менее 110 Дб

Звуковая мощность увеличивается пропорционально площади помещения.

Для уличных выступлений:

• Общая мощность фронтальных сателлитов не менее 4000 ватт.

• Сабвуферы общей мощностью не менее 8000 ватт.

Оборудование на сцене:

• Наличие розеток электропитания 220V и удлинителей.

• Легкий доступ к пульту звукорежиссера. В случае, если пульт звукорежиссера находится на

расстоянии более 6 метров – необходимо наличие мультикора для коммутации пульта на сцене

с пультом звукорежиссера. Либо наличие 2-ух соответствующих проводов типа «канон-канон»

Внимание! В случаях невозможности соблюдения каких-либо условий технического райдера группы, необходимо связаться с менеджером группы или с главным специалистом по звуку группы и обсудить возможные изменения или исключения.